2018/5/8

## 1.时钟开启顺序错误：

修改i2c.c文件中的HAL\_I2C\_MspInit，因前版本iic回应HA\_BUSY错误，解决：

在/\* USER CODE BEGIN I2C1\_MspInit 0 \*/下加入：

\_\_HAL\_RCC\_I2C1\_CLK\_ENABLE();

\_\_HAL\_RCC\_GPIOB\_CLK\_ENABLE();

并注释\_\_HAL\_RCC\_I2C1\_CLK\_ENABLE();即可。

## 2. HAL\_I2C\_Mem\_Write中MemAddSize参数意义

这是控制器的位数。